	现场情况发电机房：
1、电缆敷设严重不规范，大量线缆杂乱散放地面、无防护桥架、导管。
2、配电柜体敞开、无封闭防护，电气设备暴露、不符合危险机房环境要求。
3、房间防火分隔、通风、防火封堵不符合规范。



要求：1.电缆敷设规范，不裸露；
2.房间防火分隔、通风、各项符合消防规范；
3.新建一间房屋存放发电机油箱，符合消防安全及建筑安全要求。
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